{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":5,"rows_kept":20,"merged":[[0,1,0,4],[19,0,19,5]]}
["flash size",8096]
["partion","base(HEX)","size(HEX)","base(DEC)(M)","size(DEC)(M)"]
["uboot",{"$f":"DEC2HEX(D3*1024*1024/512)","v":"4000"},{"$f":"DEC2HEX(E3*1024*1024/512)","v":"2000"},8,4]
["trust",{"$f":"DEC2HEX(D4*1024*1024/512)","v":"6000"},{"$f":"DEC2HEX(E4*1024*1024/512)","v":"2000"},{"$f":"SUM(D3,E3)","v":12},4]
["misc","8000","2000",{"$f":"SUM(D4,E4)","v":16},4]
["resource","A000","8000",20,16]
["kernel","12000","10000",36,32]
["boot","22000","10000",68,32]
["recovery","32000","20000",100,64]
["backup","52000","38000",164,112]
["security","8A000","2000",276,4]
["cache","8C000","C0000",280,384]
["system","14C000","2CE000",664,1436]
["metadata","41A000","8000",2100,16]
["vendor","422000","C0000",2116,384]
["oem","4E2000","10000",2500,32]
["frp","4F2000","400",2532,0.5]
["userdata","4F2400","ADDC00",2532.5,{"$f":"B1-SUM(E3:E17)-8","v":5563.5}]
[]
["使用说明：\nparameter.txt中分区的配置格式：\nbase@size（parttion），如：0x00010000@0x00012000(kernel)\n参数说明：\nflash size：flash总容量，默认是8096MB,请根据所贴flash的实际容量填写，单位为MB\nbase（HEX）：分区的起始地址（十六进制），自动计算，不需要填写，将生成的值填入parameter中的分区base中\nsize（HEX）：分区的大小（十六进制），自动计算，不需要填写，将生成的值填入parameter中的分区size中\nbase（DEC）：分区的起始地址（十进制），自动计算，不需要填写，uboot分区除外，uboot分区需要手动填写flash的起始地址，根据不同平台值不一样,RK3326是GPT分式是8M，其他的平台为4M。\nsize（DEC）：分区的大小（十进制），手动填写，填入分区的大小，其他值会根据这列的值进行重新计算。"]